주요심사내용 요약서

▣ 공사명 : 봉죽농촌마을 및 덕산공공 하수처리시설(전기)

◦ 원가계산서 : 제경비 요율 조정

- 이윤 : 10%로 일괄 적용

◦ 내역 및 일위대가 조정

1) 합판거푸집 4회 → 6회

2) 난연성 비닐절연 접지케이블 할증율 조정 : 10% → 5%

▣ 공사명 : 봉죽농촌마을 하수처리시설(건축)

◦ 내역 및 일위대가 조정

1) 철근운반 30km → 20km(토목단가 적용)

2) 내부수평비계 삭감(이동식강관말비계 활용)

3) 합판거푸집 3회 → 4회

4) 유로폼

- 박리제 목재용(수성) 810원 → 철재용(유성) 600원

5) 0.5B한면치장쌓기

- 보통인부(비빔) 0.285인 → 0.0893dls

6) 유리끼우기 및 닦기

- 보통인부 0.055인 삭감

7) 프라이머 바름(바닥, 수직)

- 공구손료 삭감

8) 먹매김

- 건축목공 0.0325인 → 0.024인

9) 자재단가

- 포천석판재(버너30mm) 29,500원 → 25,909원

- 강설(스텐레스) 1,950원 → 2,400원(시중 최고가 적용)

- 웨지핀 61원 → 48원

- 플랫타이 123.2원 → 120원

▣ 공사명 : 덕산농촌마을 하수처리시설(건축)

◦ 내역 및 일위대가 조정

1) 철근운반 30km → 20km(토목단가 적용)

2) 내부수평비계 삭감(이동식강관말비계 활용)

3) 합판거푸집 3회 → 4회

4) 유로폼

- 박리제 목재용(수성) 810원 → 철재용(유성) 600원

5) 유리끼우기 및 닦기

- 보통인부 0.055인 삭감

6) 먹매김

- 건축목공 0.0325인 → 0.024인

7) 보호모르타르바름

- 보통인부(비빔) 0.031인 → 0.00039인

8) 모르타르바름

- 보통인부(비빔) 0.018인 → 0.00042인

9) 수성페인트칠(로울러칠) 3회 → 2회

10) 자재단가

- 웨지핀 61원 → 48원

- 플랫타이 123.2원 → 120원