주요 심사내용 요약서

▣ 공 사 명 : 옥산 산업단지 진입도로 개설공사

□ 사업개요

위 치	충북 청원군 옥산면 국사리 일원
공사개요	◦총사업비 : 27,099,300천원 - 도 급 액 : 16,910,500천원 - 관급자재 : 4,489,500천원 - 보 상 비 : 5,699,300천원 ◦사 업 량 : - 도로확포장 L= 2.80㎞ - 교량2개소 L= 218m
공사기간	착공일로부터 1080일(36개월)

□ 심사결과

◦ 설계금액  :  16,910,000천원

◦ 심사금액  :  15,187,770천원

◦ 절 감 액  :   1,722,730천원

◦ 절 감 률  :       10.2 %

□ 심사내용

◦ 제경비 조정 : 2010년 토목공사 원가계산 제비율 적용기준(조달청)

- 건강보험료 외 2종 요율 조정

- 산업안전보건관리비: (직접공사비×0.912)×요율×1.2배 적용

- 일반관리비: 순공사원가×요율(관리품목 자재대 적용 제외)

- 도로대장전산작업 : 경비 비목으로 재+노+경 구분없이 경비 1식 적용

◦ 기계경비 조정

- 대형브레이카 + 백호우(0.7㎥) 조합 적용시 잡품비율 16%적용

◦ 적용기준 조정

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 의거 공사용 자재의 직접구매 대상 품목에 대한 관급자재 적용 검토

․ 낙석방지책, 가드레일, 방음판, 교량받침 등

- 암거, 옹벽 등 유로폼 적용이 가능한 공종은 유로폼 적용 검토

- 교통신호기 분리발주 검토(발주기관 협의)

- 배수공 동상방지층 자재대, 부대공 방음판 설치 단가 오류 조정

- 부대공 품질관리차량비 적용 제외

․ 중급품질관리대상으로 품질시험계획수립․시행에 따른 차량비 미적용

- 축중기 설치 검토

◦단가산출서 조정

- 도쟈운반(토사, 리핑, 발파암): 현장조건에 따른 작업효율 조정

- 덤프운반(토사, 리핑): 적재 작업시 타이어식 로더의 현장조건은 양호 적용

- 가드레일(노측용, 중분대, 단부) : 표준품셈 적용 설치 품 조정

- 방음벽 기초(H=2.0m) : 강관비계(2.0㎡) 제외(지상 2m이상 적용)

- 세륜세차시설 : 표준품셈 적용 설치 품 조정

- 중기운반비 : 자주식 중기 운반회수 1회(왕복경비 계상) 적용

- 가설방음벽(H=6.0m) : 표준품셈 참조 재료비 손율(36개월) 적용

․ 방음판 등 : 70% 적용                   ․ 강관 등 : 55% 적용

․ 굴삭기(0.2㎥) 품 조정

◦수량산출

- 토공유동표 산출 오류 조정 : 토적표 운반량 산출 재검토

- 가설사무실 면적 조정 : 시험실 면적 30㎡적용

․ 건설기술관리법 및 표준품셈에 의거 중급품질관리 대상

- 암파쇄방호시설 : 불필요 구간 시공 제외 검토

․ 기존 노선과 분리되는 신설구간 절취부에는 방호시설 불필요

- 암거 접속슬래브 거푸집(합판3회) 단위수량 산출 오류 조정

◦자재단가 조정 : 조달청 가격정보 등 조사가격 적용(내수합판 외 22종)

□ 기타사항

◦ 도급공사비 기준 심사(관급자재는 심사제외)

◦ 계약심사에 따른 설계도서 수정 후 관련 법규를 준수하여 집행

주요 심사내용 요약서

▣ 공 사 명 : 옥산 산업단지 진입도로 폐기물처리 용역

□ 사업개요

위 치	충북 청원군 옥산면 국사리 일원
공사개요	◦총사업비 : 363,660천원 - 도 급 액 : 363,660천원 ◦사 업 량 : 12,267 Ton - 폐 콘크리트 7,564Ton - 폐 아 스 콘 4,484Ton - 혼합폐기물 177Ton - 건축폐자재류 42Ton
공사기간	착공일로부터 1080일(36개월)

□ 심사결과

◦ 설계금액  :  363,660천원

◦ 심사금액  :  336,600천원

◦ 절 감 액  :   27,060천원

◦ 절 감 률  :      7.4 %

□ 심사내용

◦ 폐기물처리비 단가 조정

- 폐 콘크리트   17,921원 → 16,239원

- 폐 아 스 콘    20,016원 → 17,755원

- 혼합폐기물     61,699원 → 53,348원

- 건축폐자재류   29,646원 → 25,772원

□ 기타사항

◦ 도급공사비 기준 심사

◦ 계약심사에 따른 설계도서 수정 후 관련 법규를 준수하여 집행