주요심사내용 요약서

□ 공 사 명 : 구제역 가축매몰지(북이면 광암리) 보강공사

□ 사업개요

위 치	충북 청원군 북이면 광암리 일원
공사개요	◦총사업비 : 20,000천원 - 도 급 비 : 20,000천원 - 관급자재 : - 천원 ◦사 업 량 : 매몰지 정비 1식 - 순성토 419㎥, 식생블럭 쌓기 L= 37m 등
공사기간	착수일부터 24일

□ 심사결과

◦ 설계금액  :  20,000천원

◦ 심사금액  :  19,500천원

◦ 절 감 액  :     500천원

◦ 절 감 률  :      2.5 %

□ 주요 심사내용 요약서

◦단가산출서 조정

- 순성토 운반(토사, L=10.0KM) : 운반거리 조견표 적용

․ 운반시간 조정 : t2= 60min → 52.69min(운반거리 조견표 산출값)

□ 기타사항

◦ 도급공사비 기준 심사, 관급자재 및 폐기물처리 등은 심사 제외

◦ 계약심사에 따른 설계도서 수정 후 관련 법률을 준수하여 적의 집행

주요심사내용 요약서

□ 공 사 명 : 구제역 가축매몰지(북이면 옥수리) 보강공사

□ 사업개요

위 치	충북 청원군 북이면 옥수리 일원
공사개요	◦총사업비 : 138,580천원 - 도 급 비 : 138,580천원 - 관급자재 : - 천원 ◦사 업 량 : 매몰지 정비 1식 - SHEET PILE(H=10m) L= 48.4m 등
공사기간	착수일부터 24일

□ 심사결과

◦ 설계금액  :  138,580천원

◦ 심사금액  :  127,130천원

◦ 절 감 액  :   11,450천원

◦ 절 감 률  :      8.26 %

□ 주요 심사내용 요약서

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 요율 : 2.48% → 1.24% (전문공사)

- 일반관리비 요율 : 6.0% → 5.5% (전문공사)

◦ 단가산출서 조정

- SHEET PILE 설치 : 천공(90%) + 항타(10%) 적용

․ 말뚝박기 천공 : 100% → 90%(1본 설치 길이의 90% 적용)

․ 쉬트파일 항타 : 100% → 10%(1본 설치 길이의 10% 적용)

□ 기타사항

◦ 도급공사비 기준 심사, 관급자재 및 폐기물처리 등은 심사 제외

◦ 계약심사에 따른 설계도서 수정 후 관련 법률을 준수하여 적의 집행

주요심사내용 요약서

□ 공 사 명 : 구제역 가축매몰지(옥산면 수락리) 보강공사

□ 사업개요

위 치	충북 청원군 옥산면 수락리 일원
공사개요	◦총사업비 : 31,820천원 - 도 급 비 : 31,820천원 - 관급자재 : - 천원 ◦사 업 량 : 매몰지 정비 1식 - 수로관 L= 89m, 사면안정(코아네트) A= 1,250㎡ 등
공사기간	착수일부터 24일

□ 심사결과

◦ 설계금액  :  31,820천원

◦ 심사금액  :   원안심사

◦ 절 감 액  :     -

◦ 절 감 률  :     -