토목부분 주요개정사항

1. 3장 토공사

가) 3-3-2 성토면 고르기→기존 인력시공외 기계시공 추가

나) 3-9 비탈면보강공(Soil-nailing)

- 장비조립 해체 기준 신설

- 작업능력 대폭 향상

- 천공→천공 및 보강재 삽입

- 기존 보강재 삽입 기준 삭제

- 그라우팅 단가 세분화 및 인력품 조정

2. 4장 조경공사

가) 초류종자 파종 삭제 : 전면파종, 줄파종 없어짐

나) 전정 단가 대폭 개정

다) 제초 및 풀깍기  세분화

- 잔디깎기 및 제초→제초,잔디깍기 분리

라) 교목시비 100주→10주당 으로 세분화 조정

마) 약제살포공 잔디 약제살포 삭제

3. 5장 기초(대폭수정)

가) 기초 뒤채우기 변경 : 소형장비(콤팩터), 대형장비(진동롤러 10톤)

나) 기초다짐 및 지정 변경 : 큰달구지, 떨공이다지기 삭제

기초지정 기계장비 추가

다) 암반청소 단가 조정

라) PP마대 톤마대 쌓기 헐기 단가 변경

마) H-Beam 설치 철거 세분화(가시설 분야)

- 설치 및 철거 강재 규격과 길이에 따른 공수 조정

바) 어스앵커 작업량 2배이상 증가 조정

- 천공구경 120mm까지 상향

사) 어스앵커 천공 및 강선삽입으로 통합

아) 어스앵커 그라우팅, 인장 기계경비 품셈 추가 보완

자) 흙막이판 설치, 철거 대폭 수정

4. 10장 기계화 시공

가) 대형브레이커+굴삭기0.7㎥(0.6㎥~0.8㎥)

- 아스콘포장 깨기 추가 보완(작업량 12.5㎥/hr~16㎥/hr)

5. 11장 기계경비

가) 강연선인장기, 동력분무기 기계경비 및 가격 추가

건축부분 주요개정사항

1. 8장 조적공사

가) 경량기포 패널 설치 단가 보완

2. 9장 돌공사

가) 건석, 습식 공법 주기 수정

3. 10장 타일공사

가) 바탕고르기 단가 보완(산출단위 변화)

4. 11장 목공사

가) 창문틀 설치 기준 삭제

5. 14장 금속공사

가) 코너비드 단가 보완(하락)

6. 15장 미장공사(대폭수정)

가) 모르타르 배합 단가 조정

나) 모르타르 바름 단가 조정

다) 쇠흙손 마감 삭제(기계바름의 인력 마감 포함)

라) 모르타르 바름 기계바름 보완

7. 16장 창호공사(대폭수정)

가) 목재창호 설치 구분 보완 (면적당)

나) 강재창호 설치 구분 보완(면적당)

다) 강재창호(알루미늄) 설치 구분 보완(면적당)

라) 창호설치 합성수지창호 신설

마) 창호철물달기(도어체크,플로어힌지,도어록 세분화) 보완

바) 창문틀 주위 충전(모르타르, 발포우레탄) 신설 보완

사) 커튼월설치 단가 보완 (샷시공→창호공)

아) 커튼월 외벽용 패널 설치 보완(강재트러스설치+패널설치)

자) 커튼월 외벽용 패널 코킹 기준 신설

8. 17장 유리공사

가) 유리끼우기 판유리 보완(두께로 통일)

나) 유리끼우기 복층유리 보완

다) 유리닦기 삭제(설계 미적용)

라) 유리블록 쌓기 삭제(설계 미적용)

9. 18장 칠공사

가) 콘크리트면 뿜칠 마감 신설

기계설비 주요개정사항

1. 1장 공통공사

가) 배관을 위한 구멍뚫기 보완

2. 3장 위생 및 소화설비공사

가) 소변기, 욕조 등 산출 기준 보완